

Run (3,3V)

Prog

(via USB-kabel)